Załącznik nr 1C do SIWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część III zamówienia)**

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: **Wózek inwalidzki z poduszką przeciwodleżynową – 10 szt.**

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

Kraj pochodzenia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETR WYMAGANY** | **Wartość parametru** |  |
|  | Konstrukcja wykonana z aluminium,  | TAK |  |
|  | Wózek składany, tylne koła wypinane na szybkozłączki, podnóżki wyciągane, podłokietniki odchylane za oparcie i regulowane góra-dół | TAK |  |
|  | Łamane oparcie w połowie, pas brzuszny, zmienny kąt płyty podnóżka | TAK |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika: do 130 kg | TAK, podać |  |
|  | Ciężar wózka: do 16 kg | TAK, podać |  |
|  | Z tyłu rączki do prowadzenia przez opiekuna, z regulacją dostosowującą do różnego wzrostu opiekuna | TAK |  |
|  | Wysokość oparcia: 43 cm (+/- 2 cm) | TAK, podać |  |
|  | Głębokość użytkowa siedziska 44 cm (+/- 2 cm)  | TAK, podać |  |
|  | Czarna tapicerka wykonana z materiału co najmniej  3x wytrzymalszego od nylonu. | TAK |  |
|  | Wózek o parametrach:- szerokość użytkowa siedziska: 46 cm (+/- 1 cm),- szerokość całkowita wózka: 64 cm (+/- 1 cm), | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w poduszkę przeciwodleżynową, specjalistyczną o parametrach:- wymiarami dostosowana do wielkości i powierzchni siedziska wózka inwalidzkiego,- wykonana z dwóch wiskoelastycznych żeli uformowanych wraz anatomiczną poduszką z wysokoelastycznej pianki HR,- powierzchnia poduszki o zróżnicowanej gęstości,- zastosowany żel posiada właściwości pamięci kształtu, co wpływa korzystnie na redukcję maksymalnego nacisku na wrażliwe części ciała chorego- obydwie warstwy żelowe trwale ze sobą stopione, co pozwala wyeliminować ryzyko rozłączenie się ich pod wpływem czasu użytkowania | TAK, podać |  |
|  | Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce (załączyć do oferty) | TAK |  |

Przedmiot: **Wózek inwalidzki pielęgnacyjny multipozycyjny o bazowej szerokości siedziska 40 cm
- 2 szt.**

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

Kraj pochodzenia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l. p.** | **PARAMETR WYMAGANY** | **Wymagania TAK / NIE** | **Parametr oferowany**TAK/NIE,gdy wymagany parametr należy podać |
|  | Wózek inwalidzki multipozycyjny, komfortowy, stabilizujący plecy i głowę o maksymalnym obciążeniu nie mniejszym niż 145 kg | Tak, podać |  |
|  | Szerokość siedziska: 40 cm (+/- 1 cm) | Tak, podać |  |
|  | Poduszki boczne zwężające siedzisko łącznie o 3 cm (dwie sztuki po 1,5 cm- komplet) | Tak |  |
|  | Poduszki boczne zwężające siedzisko łącznie o 6 cm (dwie sztuki po 3 cm- komplet) | Tak |  |
|  | Regulowana głębokość siedziska skokowo co 2,5 cm w zakresie od 40 cm do 50 cm (+/- 1 cm) poprzez zastosowanie systemu wysuwanej płyty siedziska ułatwiającej transfer pacjenta | Tak, podać |  |
|  | Płynna regulacja kąta siedziska przy pomocy siłownika gazowego w zakresie od -9° do 16° (+/- 1°) | Tak, podać |  |
|  | Płynna regulacja oparcia siedziska przy pomocy siłownika gazowego w zakresie od 86° do 133° (+/- 1°) | Tak, podać |  |
|  | Płynna ręczna regulacja kąta nachylenia podnóżków | Tak |  |
|  | Wysokość oparcia 50 cm (+/- 1 cm) | Tak, podać |  |
|  | Regulacja ustawienia kół przednich i tylnych wózka (sześciopozycyjny adapter koła przedniego oraz tylnego)  | Tak |  |
|  | Koła pełne, nie pompowane, z systemem szybkiego demontażu: przednie 7” i tylne 24”  | Tak |  |
|  | Rączki do pchania wózka regulowane na wysokość niezależnie od siebie | Tak |  |
|  | Zagłówek w kształcie litery „U” regulowany wielopłaszczyznowo | Tak |  |
|  | Tapicerka łatwozmywalna | Tak |  |
|  | Kółka przeciwwywrotne regulowane na wysokość z wąsem tylnym | Tak |  |
|  | Siedzisko wyposażone w poduszkę przeciwodleżynową, podceratowaną, zawierającą warstwę dla osób z inkontynencją | Tak |  |
|  | Oparcie pleców w postaci anatomicznej poduszki | Tak |  |
|  | Oparcie pleców wyposażone w:- pas piersiowy stabilizujący, zapinany na klamrę,- pas bezpieczeństwa biodrowy | Tak |  |
|  | Boczki zdejmowane, regulowane na wysokość i głębokość, z podłokietnikami | Tak |  |
|  | Podnóżki zdejmowane, odchylane, z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi, z poduszkami podudzi oraz osłoną kolan | Tak |  |
|  | Stolik terapeutyczny nakładany na podłokietniki | Tak |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce (załączyć do oferty) | Tak |  |

Przedmiot: **Wózek inwalidzki pielęgnacyjny multipozycyjny o bazowej szerokości siedziska 45 cm - 6 szt.**

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

Kraj pochodzenia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l. p.** | **Parametry i warunki techniczne** | **Wymagania TAK / NIE** | **Parametry oferowane**TAK/NIE,gdy wymagany parametr należy podać |
|  | Wózek inwalidzki multipozycyjny, komfortowy, stabilizujący plecy i głowę o maksymalnym obciążeniu nie mniejszym niż 145 kg | Tak, podać |  |
|  | Szerokość siedziska: 45 cm (+/- 1 cm) | Tak, podać |  |
|  | Poduszki boczne zwężające siedzisko łącznie o 3 cm (dwie sztuki po 1,5 cm- komplet) | Tak |  |
|  | Poduszki boczne zwężające siedzisko łącznie o 6 cm (dwie sztuki po 3 cm- komplet) | Tak |  |
|  | Regulowana głębokość siedziska skokowo co 2,5 cm w zakresie od 40 cm do 50 cm poprzez zastosowanie systemu wysuwanej płyty siedziska ułatwiającej transfer pacjenta | Tak |  |
|  | Płynna regulacja kąta siedziska przy pomocy siłownika gazowego w zakresie od -9° do 16° (+/- 1°) | Tak, podać |  |
|  | Płynna regulacja oparcia siedziska przy pomocy siłownika gazowego w zakresie od 86° do 133° (+/- 1°) | Tak, podać |  |
|  | Płynna ręczna regulacja kąta nachylenia podnóżków | Tak |  |
|  | Wysokość oparcia 50 cm (+/- 1 cm) | Tak, podać |  |
|  | Regulacja ustawienia kół przednich i tylnych wózka (sześciopozycyjny adapter koła przedniego oraz tylnego)  | Tak |  |
|  | Koła przednie 7” i tylne 24” z systemem szybkiego demontażu | Tak |  |
|  | Rączki do pchania wózka regulowane na wysokość niezależnie od siebie | Tak |  |
|  | Zagłówek w kształcie litery „U” regulowany wielopłaszczyznowo | Tak |  |
|  | Tapicerka łatwozmywalna | Tak |  |
|  | Kółka przeciwwywrotne regulowane na wysokość z wąsem tylnym | Tak |  |
|  | Siedzisko wyposażone w poduszkę przeciwodleżynową, podceratowaną, zawierającą warstwę dla osób z inkontynencją | Tak |  |
|  | Oparcie pleców w postaci anatomicznej poduszki | Tak |  |
|  | Oparcie pleców wyposażone w:- pas piersiowy stabilizujący, zapinany na klamrę, - pas bezpieczeństwa biodrowy | Tak |  |
|  | Boczki zdejmowane, regulowane na wysokość i głębokość, z podłokietnikami | Tak |  |
|  | Podnóżki zdejmowane, odchylane, z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi, z poduszkami podudzi oraz osłoną kolan | Tak |  |
|  | Stolik terapeutyczny nakładany na podłokietniki | Tak |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce (załączyć do oferty) | Tak |  |

Przedmiot: **Wózek inwalidzki pielęgnacyjny multipozycyjny o bazowej szerokości siedziska 50 cm - 2 szt.**

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

Kraj pochodzenia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l. p.** | **Parametry i warunki techniczne** | **Wymagania TAK / NIE** | **Parametry oferowane** |
|  | Wózek inwalidzki multipozycyjny, komfortowy, stabilizujący plecy i głowę o maksymalnym obciążeniu nie mniejszym niż 145 kg | Tak, podać |  |
|  | Szerokość siedziska: 45 cm (+/- 1 cm) | Tak, podać |  |
|  | Poduszki boczne zwężające siedzisko łącznie o 3 cm (dwie sztuki po 1,5 cm- komplet) | Tak |  |
|  | Poduszki boczne zwężające siedzisko łącznie o 6 cm (dwie sztuki po 3 cm- komplet) | Tak |  |
|  | Regulowana głębokość siedziska skokowo co 2,5 cm w zakresie od 40 cm do 50 cm poprzez zastosowanie systemu wysuwanej płyty siedziska ułatwiającej transfer pacjenta | Tak |  |
|  | Płynna regulacja kąta siedziska przy pomocy siłownika gazowego w zakresie od -9° do 16° (+/- 1°) | Tak, podać |  |
|  | Płynna regulacja oparcia siedziska przy pomocy siłownika gazowego w zakresie od 86° do 133° (+/- 1°) | Tak, podać |  |
|  | Płynna ręczna regulacja kąta nachylenia podnóżków | Tak |  |
|  | Wysokość oparcia 50 cm (+/- 1 cm) | Tak, podać |  |
|  | Regulacja ustawienia kół przednich i tylnych wózka (sześciopozycyjny adapter koła przedniego oraz tylnego)  | Tak |  |
|  | Koła przednie 7” i tylne 24” z systemem szybkiego demontażu | Tak |  |
|  | Rączki do pchania wózka regulowane na wysokość niezależnie od siebie | Tak |  |
|  | Zagłówek w kształcie litery „U” regulowany wielopłaszczyznowo | Tak |  |
|  | Tapicerka łatwozmywalna | Tak |  |
|  | Kółka przeciwwywrotne regulowane na wysokość z wąsem tylnym | Tak |  |
|  | Siedzisko wyposażone w poduszkę przeciwodleżynową, podceratowaną, zawierającą warstwę dla osób z inkontynencją | Tak |  |
|  | Oparcie pleców w postaci anatomicznej poduszki | Tak |  |
|  | Oparcie pleców wyposażone w:- pas piersiowy stabilizujący, zapinany na klamrę - pas bezpieczeństwa biodrowy | Tak |  |
|  | Boczki zdejmowane, regulowane na wysokość i głębokość, z podłokietnikami | Tak |  |
|  | Podnóżki zdejmowane, odchylane, z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi, z poduszkami podudzi oraz osłoną kolan | Tak |  |
|  | Stolik terapeutyczny nakładany na podłokietniki | Tak |  |
|  | Hamulec bębnowy sterowany przez opiekuna | Tak |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce (załączyć do oferty) | Tak |  |

Oświadczamy, że cechy techniczne i jakościowe oferowanych urządzeń są zgodne z normatywami europejskimi (aprobatami technicznymi) obowiązującymi na terenie Polski.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 *Data / podpis wykonawcy*