**\* niewłaściwe skreślić lub usunąć**

**\*\* podać parametry oferowanego sprzętu/urządzenia**

[Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.]

# Szynowy system sufitowy – 2 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia/sprzętu: ………………………………………..\*\*

Typ/model urządzenia/sprzętu: ………………………………………..\*\*

Rok produkcji: ………………………………………..\*\*

Kraj pochodzenia: ………………………………………..\*\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr wymagany** | **Wartość parametru** | **Parametr oferowany** |
|  | Przenośny podnośnik sufitowy (może być używany w wielu pomieszczeniach) | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Masa podnośnika (bez wieszaka i podwieszki) | Maks. 11 kg | …………….\*\* |
|  | Maksymalny udźwig | Min. 220 kg | …………….\*\* |
|  | Możliwość wyboru 2-/3-/4-punktowego wieszaka | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Możliwość sterowania poprzez pilot lub panel sterujący na podnośniku | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Możliwość podnoszenia w dwóch prędkościach | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Delikatny start i koniec podnoszenia | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Możliwość zapamiętywania danych dotyczących użycia, które mogą być wyświetlane w aplikacji lub eksportowane do innego urządzenia (nr seryjny, data produkcji, maksymalna masa użytkownika, wersja oprogramowania, data serwisu, okresowe statystyki użytkowania, dziennik błędów) | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Wysokość podnoszenia | Min. 200 cm | …………….\*\* |
|  | Prędkość podnoszenia | Min. 1,8 m/min | …………….\*\* |
|  | Akumulator | Min. 2x12V/2.3 Ah | …………….\*\* |
|  | W zestawie ładowarka 27,8V/0,8 A DC | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Klasa ochrony II | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Wymiary | Maks. 40x15x30 cm | …………….\*\* |
|  | Awaryjne opuszczanie | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Wbudowana waga | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Z podnośnikiem szyna transportowa prosta mocowana do stropu zgodnie z wytycznymi projektowymi | Min. 500 cm | …………….\*\* |
|  | W zestawie min. 3 uprzęże dla dorosłych w rozmiarach S, M, L umożliwiające trening chodu | TAK | TAK/NIE\* |
|  | W zestawie min. 1 podwieszka transportowa w uniwersalnym rozmiarze | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące | Zgodnie z oświadczeniem w Formularzu ofertowym |

# Poręcze do sedesu – 16 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia/sprzętu: ………………………………………..\*\*

Typ/model urządzenia/sprzętu: ………………………………………..\*\*

Rok produkcji: ………………………………………..\*\*

Kraj pochodzenia: ………………………………………..\*\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr wymagany** | **Wartość parametru** | **Parametr oferowany** |
|  | Składana poręcz, przeznaczona dla osób potrzebujących wsparcia podczas wstawania z toalety | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Wyposażona w uchwyt na papier toaletowy | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Szerokość | Min. 10 cm | …………….\*\* |
|  | Długość | Min. 70 cm | …………….\*\* |
|  | Wysokość | Min. 20 cm | …………….\*\* |
|  | Maks. obciążenie | Min. 130 kg | …………….\*\* |
|  | Malowana proszkowo na kolor biały | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Waga | Ok. 2 kg | …………….\*\* |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące | Zgodnie z oświadczeniem w Formularzu ofertowym |

# Poręcze do umywalki – 16 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia/sprzętu: ………………………………………..\*\*

Typ/model urządzenia/sprzętu: ………………………………………..\*\*

Rok produkcji: ………………………………………..\*\*

Kraj pochodzenia: ………………………………………..\*\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr wymagany** | **Wartość parametru** | **Parametr oferowany** |
|  | Składana poręcz, przeznaczona dla osób potrzebujących wsparcia podczas korzystania z umywalki | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Wyposażona w wieszak na ręcznik | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Szerokość | Min. 10 cm | …………….\*\* |
|  | Długość | Min. 70 cm | …………….\*\* |
|  | Wysokość | Min. 20 cm | …………….\*\* |
|  | Maks. obciążenie | Min. 130 kg | …………….\*\* |
|  | Malowana proszkowo na kolor biały | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Waga | Ok. 2 kg | …………….\*\* |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące | Zgodnie z oświadczeniem w Formularzu ofertowym |

# Krzesło prysznicowe z poręczą – 16 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia/sprzętu: ………………………………………..\*\*

Typ/model urządzenia/sprzętu: ………………………………………..\*\*

Rok produkcji: ………………………………………..\*\*

Kraj pochodzenia: ………………………………………..\*\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr wymagany** | **Wartość parametru** | **Parametr oferowany** |
|  | Siedzisko prysznicowe mocowane do ściany, składane z regulowanymi nogami | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Szerokość siedziska | Min 45 cm | …………….\*\* |
|  | Regulacja nóg | Min. 15 cm | …………….\*\* |
|  | Maks. waga użytkownika | Min. 130 kg | …………….\*\* |
|  | Wysokość siedziska regulowana | Min. 40-50 cm | …………….\*\* |
|  | Możliwość złożenia siedziska do pozycji pionowej | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Nóżki wykonane z aluminium z antypoślizgowymi stopkami | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Poręcz prysznicowa w zestawie | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Poręcz prysznicowa malowana proszkowo na kolor biały | Min. 40 cm | …………….\*\* |
|  | Odległość poręczy od ściany | Min. 7 cm | …………….\*\* |
|  | Maks. obciążenie poręczy | Min. 130 kg | …………….\*\* |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące | Zgodnie z oświadczeniem w Formularzu ofertowym |

|  |  |
| --- | --- |
| Miejscowość i data:………………… \_\_ \_\_ 2020 r. | ………………………….  Podpis(y) Wykonawcy |